**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. Број** | **Назив и паковање** | **Квалитет производа - Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди** | **Једи. мере** | **Количина** | **Произвођач** | **Квалитет производа докази о квалитету** | **Опасне материје** | **Цена по јед. мере без ПДВ-а** | **Цена по јед. мере са ПДВ-ом** | **Укупна вредност без ПДВ-ом** | **Укупна вредност са ПДВ-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **PARTIJA 3 - OPTIKA I SPEC. LABORATORIJSKI PRIBOR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **KIVETE ZA SPEKTROFOTOMETAR 50mm, pk 1/2** | **optičko staklo** | **PAK** | **2** |  | **** |  |  |  |  |  |
| **2** | **KIVETE ZA FOTOMETAR LOVIBOND PFX-i 50mm, pk 1/2** | **optičko staklo** | **PAK** | **1** |  | **** |  |  |  |  |  |
| **3** | **GUMENI DRŽAČI ZATERMO ZAŠTITU U OPSEGU OD -50-+250 C** | **Unutrašnje reljefne površine, za celu ruku (dostaviti uzorak na uvid)** | **PAK** | **3** |  | **** |  |  |  |  |  |
| **4** | **UV cev** | **dužina 90 cm - 40 W** | **KOM** | **2** |  | **** |  |  |  |  |  |
| **5** | UV cev | Dužine 90cm; jačine 55W (G-13) | **KOM** | **1** |  | **** |  |  |  |  |  |
| **6** | **LED LAMPA - LUPA SA POSTOLJEM** | **lupa sa postoljem i led osvetljenjem oko lupe. Promer lupe ø 132mm, rotirajuća za 180°** | **KOM** | **1** |  | **** |  |  |  |  |  |
| **7** | **UV cev** | **BLE-480B ultraviolet. LONG WAVE ULTRAVIOLET 365nm- UV lampa. Da odgovara Spectroline model EA-160/FE** | **KOM** | **1** |  | **** |  |  |  |  |  |
| **8** | **SIGNALNI SATOVI** | **Digitalni alarm tajmer sa postoljem, sa podelom od 1h i podelom od 1min.** | **KOM** | **1** |  | **** |  |  |  |  |  |
| **9** | **DISPENZOR(PIPETOR) 5-50ml** | **varijabilni ,standardni ventil** | **KOM** | **1** |  | **** |  |  |  |  |  |
| **10** | **DISPENZOR(PIPETOR) 1-10ml** | **varijabilni ,standardni ventil** | **KOM** | **1** |  | **** |  |  |  |  |  |
| **11** | **DISPENZOR(PIPETOR) 0,5-5ml** | **varijabilni ,standardni ventil** | **KOM** | **1** |  | **** |  |  |  |  |  |
| **12** | **PIPETUS AKKU 0,1-200ml** | **0,1-200ml,automatski,standardni sa sterilizacionim filtrom i dodacima; približno 190g** | **KOM** | **1** |  | **** |  |  |  |  |  |
| **13** | **AUTOMATSKA PIPETA 100-1000mcl** | **za sanitarnu mikrobiologiju digitalna podela 0,5µl** | **KOM** | **3** |  | **** |  |  |  |  |  |
| **14** | **AUTOMATSKA PROPIPETA** | **za pipetiranje zapremine od 0,1-200 mL sa odgovarajućim adapterom za pipete (ACCK-JET-PRO) BRAND ili odgovarajuća** | **KOM** | **1** |  | **** |  |  |  |  |  |
| **15** | **MIKROŠPRICEVI, tečni Cemented NeedleSiringes (N), 2" Needle Length** | **Volume 100l, Gauge 22s,Pt.Style 2, Repl.Needle None** | **KOM** | **2** |  | **** |  |  |  |  |  |
| **16** | **GASNI MIKROŠPRICEVI Cemented NeedleSiringes (N), 2" Needle Length** | **Volume 25µl, Gauge 26s,Pt.Style 2, Repl.Needle None** | **KOM** | **1** |  | **** |  |  |  |  |  |
| **17** | **TERMOMETRI-10+250 ̊C** |  | **KOM** | **10** |  | **** |  |  |  |  |  |
| **18** | **TERMOMETRI-5+15 ̊C** | **za frižidere, podela 0,1, dužina 125mm, uronjeni termometar u bočicu sa propilen glikolom** | **KOM** | **1** |  | **** |  |  |  |  |  |
| **19** | **TERMOMETRI-30+0 ̊C** |  | **KOM** | **1** |  | **** |  |  |  |  |  |
| **20** | **TERMOMETRI+15+30 ̊C** | **Za inkubatore, podela 0.1°C, dužina180mm,punjenje organskom tečnošću, plavo(bez žive),uronjeni u bočicu sa glikol-etilenom,PETG boca, 60 ml. Tačnost merenja -0.2°C.** | **KOM** | **1** |  | **** |  |  |  |  |  |
| **21** | **TERMOMETAR-30+50** | **alkoholni, T.rang-30+50C, podela 1C, sa metalnim kućištem** | **KOM** | **2** |  | **** |  |  |  |  |  |
| **22** | **KIVETE ZA SISTEM ZA RAZARANJE, Ø42mm, dužine 300 mm** | **GERHARDT ili odgovarajuće** | **KOM** | **20** |  | **** |  |  |  |  |  |
| **23** | **Podesiva jednokanalna automatska pipeta- transferpetta od 10-100 µl** | **(autoklavibilna, sa osiguračem za fiksiranje zapremine)** | **KOM** | **2** |  | **** |  |  |  |  |  |
|  | **PARTIJA 3 UKUPNO (od 1 do 23)** | | | | | | | | |  |  |

\* артикле где у колони 7 “**Квалитет производа докази о квалитету** ”у Спецификацији има плус (+), понуђач је дужан да достави **доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике.** Потребно је да докази који се достављају буду поређани редоследом којим се траже у обрасцу за оцену испуњености услова, с тим да докази о квалитету сваког појединачног артикла из техничке спецификације буду поређани и означени истим редоследом којим су по бројевима ознчени артикли у спецификацији чији се квалитет доказује.

**\*** За све артикле које је наручилац у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (колона 8) означио као ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (\*\*\*), понуђач који производи односно испоручује опасне материје дужан је да за исте приложи, на српском језику документацију за њихову употребу, одржавање, паковање, транспорт, коришћење и складиштење у којој је произвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.

Уколико понуђач није у могућности да уз Понуду достави наведену документацију, он даје ИЗЈАВУ у писменој форми да ће ту обавезу реализовати најкасније приликом испоруке робе. Наведене обавезе, у смислу члана 24. став 1. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС бр. 101/05) понуђач реализује приликом достављања своје понуде, а најкасније приликом испоруке наведених артикала понуђачу. Уколико се и том приликом не достави ова документација НАРУЧИЛАЦ може обезбедити ову документацију од правног лица регистрованог за послове контроле квалитета производа у смислу члана 24. став 2. Закона о безбедности и здравља на раду, НА РАЧУН ПОНУЂАЧА са којим је закључио Уговор.

1. Цене понуђених добара исказане су без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност за партију која се нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина)

Укупна вредност понуде износи динара без ПДВ-а

Укупна вредност понуде износи динара са ПДВ-ом

1. Место испоруке добара: франко магацин купца
2. Рок плаћања: \_\_\_\_\_\_\_

Плаћање се врши по испоруци добара у року од \_\_\_\_\_\_ дана од дана пријема фактуре (минимум 30 дана)

1. Рок важења понуде је \_\_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)
2. Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место и датум:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |