РЕПУБЛИКА СРБИЈА

AП ВОЈВОДИНА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

ПАНЧЕВО

Број: ЈНУ-I/2024

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - УСЛУГA ЕТАЛОНИРАЊА ОПРЕМЕ**

Набавка укључује вршење услуга еталонирања/верификације/калибрације мерних и контролних инструмената за следеће апарате:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Партија 5** | ЕТАЛОНИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ -**ТЕМПЕРАТУРА** | | | |
| Р.БР. | НАЗИВ ОПРЕМЕ - УРЕЂАЈА КОЈИ СЕ ЕТАЛОНИРА | ПРОИЗВОЂАЧ - МОДЕЛ | КВАЛИТЕТ/СТАНДАРД | *ЈЕДИН. МЕРЕ* | КОЛИЧИНА |
| 1 | Термостатска комора – сушница Тип ИБ0333 | Сутјеска | SRPS ISO IEC 17025; Tačke etaloniranja : 105, 130, 160 ̊C stepeni; Etalonirati sušnicu u minimum 5 položajnih tačaka za sve navedene Temperature. | Комада | 1 |
| 2. | Термостатска комора – сушница Тип 1.01.231 ИБ0171 | Сутјеска | SRPS ISO IEC 17025; Tačke etaloniranja: 105, 130, 160 ̊C stepeni; Etalonirati sušnicu u minimum 5 položajnih tačaka za sve navedene temperature | Комада | 1 |
| 3 | Термостатска комора – Стерилизатор | Binder ED115 | SRPS ISO IEC 17025; Tačke etaloniranja 105, 130, 160 i 180 ̊C stepeni; Etalonirati sušnicu u minimum 5 položajnih tačaka za sve navedene temperature | Комада | 1 |
| 4 | Пећ за жарење Б170 | Nabertherm B170 | SRPS ISO IEC 17025; Tačke etaloniranja: 400, 550, 900 ̊C stepeni; Etalonirati sušnicu u minimum 5 položajnih tačaka za sve navedene temperature | Комада | 1 |
| 5 | Пећ за жарење ИБ0253 | HERAEUS | SRPS ISO IEC 17025; Tačke etaloniranja: 400, 550, 900, 1000 ̊C stepeni; Etalonirati sušnicu u minimum 5 položajnih tačaka za sve navedene temperature | Комада | 1 |
| 6 | Термостатска комора | Аqvа Lutic | SRPS ISO IEC 17025; Tačke etaloniranja (temperature): 20 ̊C stepeni; | Комада | 1 |
| 7 | Клима боx, ручни фрижидер са дисплејем за мерење температуре Евермед | Evermed | SRPS ISO IEC 17025; (9 позиција на +4C) ИБ 1190, СБ 10013015 ИБ 1191, СБ 10013021 ИБ 1192, СБ 10013005 | Комада | 3 |
| 8 | Термостатска комора – тип расхладне коморе + 40 ̊C у ауту Peugeot Partner, Safkar | Peugeot Partner, Safkar | SRPS ISO IEC 17025; (15 позиција на +4C) | Комада | 1 |
| 9 | Univerzalni termostat 0282 | Sutjeska | SRPS ISO IEC 17025   T : 37±1°C | Комада | 1 |
| 10 | Medicinski zamrzivač 1535 | Haier | SRPS ISO IEC 17025   T : -25±3°C | Комада | 1 |
| 11 | Medicinski frižider 1536 | Haier | SRPS ISO IEC 17025   T : 5±3°C | Комада | 1 |
| 12 | Frižider-zamrzivač 1212 | Gorenje | SRPS ISO IEC 17025 T :5±3°C i -18±2°C | Комада | 1 |
| 13 | Frižider 1142 | Gorenje | SRPS ISO IEC 17025 Т: 5±3°C ; у 9 тачака. | Комада | 1 |
| 14 | Inkubator 1622 | Memmert | SRPS ISO IEC 17025 T : 35±1°C; | Комада | 1 |
| 15 | Univerzalni termostat 0285 | Sutjeska | SRPS ISO IEC 17025 T :37 ± 1°C | Комада | 1 |
| 16 | Termostat 0244 | Sutjeska | SRPS ISO IEC 17025 T :30 ± 1°C | Комада | 1 |
| 17 | Inkubator 1471 | Memmert | SRPS ISO IEC 17025 T :37 ± 1°C | Комада | 1 |
| 18 | Vodeno kupatilo 0936 | Falc | SRPS ISO IEC 17025 T :45±1 /48 ±1 ͦC | Комада | 1 |
| 19 | Vodeno kupatilo 0938 | Falc-Italija | SRPS ISO IEC 17025 T :80 ± 5°C | Комада | 1 |
| 20 | Inkubator sa hlađenjem 0932 | Raypa-Španija | SRPS ISO IEC 17025 T :5 ± 3°C | Комада | 1 |
| 21 | Inkubator 1062 | Falc-Italija | SRPS ISO IEC 17025 T :32,5±2,5 ͦC | Комада | 1 |
| 22 | Inkubator 0824 | Binder | SRPS ISO IEC 17025 T :44 ± 0,5°C | Комада | 1 |
| 23 | Inkubator 1193 | Selecta-Španija | SRPS ISO IEC 17025 T :22 ± 2°C | Комада | 1 |
| 24 | Termostat 0248 | Bodalek-Havoić | SRPS ISO IEC 17025 T :25 ± 1°C | Комада | 1 |
| 25 | Suvi sterilizator 0873 | Memmert Nemačka | SRPS ISO IEC 17025 T :170 ± 10°C | Комада | 1 |
| 26 | Rashladni ormar 1175 | Nara-Slovenija | SRPS ISO IEC 17025 T :5 ± 3°C | Комада | 1 |
| 27 | Frižider-zamrzivač 1233 | Bira | SRPS ISO IEC 17025 T :5±3 /-19 ±2 ͦC | Комада | 1 |
| 28 | Rashladni ormar 1174 | Nara-Slovenija | SRPS ISO IEC 17025 T :5 ± 3°C | Комада | 1 |
| 29 | Vodeno kupatilo 1069 | Selecta | SRPS ISO IEC 17025 T :48 ± 1°C | Комада | 1 |

Понуђене услуге морају се извршавати у складу са захтевима Конкурсне документације Наручиоца и законским прописима који регулишу наведену област.

• Рок за извршење услуга максимално 15 дана од дана захтева Наручиоца.

Услуге се извршавају једнократно, на основу захтева Наручиоца

Место извршења:

Важи за све партије: просторије Наручиоца или просторије Извршиоца (напомена: у цену морају бити урачунати сви трошкови потребни за реализацију набавке, између осталих и преузимање и поврат мерила Наручиоцу)

• Након извршених услуга, ради испуњавања захтева за следљивост мерења према SRPS ISO/IEC 17025, изабрани понуђач (акредитована лабораторија за еталонирање) је дужан да достави Уверења о еталонирању која испуњавају захтеве SRPS ISO/IEC 17025:2017 или одговарајуће.

• Извршилац је дужан да приликом испоруке и издавања фактуре и/или отпремнице обавезно наведе број уговора о набавци.

Уколико фактура не садржи захтевано, Наручилац ће такву фактуру вратити, а плаћање бити одложено на штету Извршиоца док се не достави исправна фактура.