**ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Набавка гасовa за лабораторију ЈНД-II/2023**

Предмет поступка јавне набавке су добра – гасови за лабораторију, и то у следећим количинама и врстама:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Р.бр.* | Врста добра | Техичке карактеристике | Једин. мере | количина |
| *1.* | **VAZDUH U CILINDRIMA OD 40l/150** | **sintetički 20,5% O2 u N2** | **kom** | **4** |
| *2.* | **VODONIK 5.0 (H2>99.999 VOL %) 50/200** | **gasoviti** | **kom** | **2** |
| *3.* | **ČELIČNA BOCA ACETILENA 8,5kg** | **Acetilen 2,6-AA8 99,6%vol;za AAS** | **kom** | **1** |
| *4.* | **ČELIČNA BOCA HELIJUMA 50/200** | **čistoća 5.0** | **kom** | **8** |
| *5.* | **AZOT 5.0 (EXTRA) 50/200** | **N2>99.995vol%, gasoviti, JUS H.F1.012, u cilindrima** | **kom** | **15** |
| *6.* | **Argon 50/200** | **čistoća 5.0, za ICP-MS** | **kom** | **29** |
| *7.* | **GASNI STANDARD BTEX u celicnoj boci (Resertifikacija)** | **con. 10 ppm 10l** | **kom** | **1** |
| *8.* | **GASNI STANDARD BTEX u celicnoj boci (Resertifikacija)** | **con. 20 ppb 10l** | **kom** | **1** |
| *9.* | **Gasni standard NO, CO, SO2 (Resertifikacija)** | **con. 1300ppm vol% NO, 1500ppm vol SO2% i 2500ppm vol% CO** | **kom** | **1** |
| *10.* | **Gasni standard NO, CO, SO2 (Resertifikacija)** | **con. 100 ppm** | **kom** | **1** |
| *11.* | **Gasni standard NO (Resertifikacija)** | **con. 250 ppb** | **kom** | **1** |
| *12.* | **Propan**  **(Resertifikacija)** | **con. 10ppm** | **kom** | **1** |
| *13.* | **Propan**  **(Resertifikacija)** | **con. 500ppm** | **kom** | **1** |
| *14.* | **Gasni standard O2, CO2**  **(Resertifikacija)** | **O2 10%, CO2 15%** | **kom** | **1** |

Понуђач мора има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, доказ скенирана дозвола надлежног органа за стављање у промет предметних гасова.