**ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНД- IX/2023**

**ТЕРЕТНО ВОЗИЛО** – 1 возило

1. **ОПШТИ ЗАХТЕВИ**

**-теретно возило са товарним простором**

**-погон на предњим точковима**

**-радна запремина мотора 1200 до 1400**

**-максимална снага мотора до 75kw/100/ks**

**-гориво дизел, емисиона класа „Euro 6“**

**-мењач мануелни 5 + рикверц**

**-димензије у mm: дужина до 4000, ширина до 1800, висина до 1800**

**-међуосовинско растојање од 2400mm до 2600****mm**

**-број седишта 2**

**-број врата 4 (двоје предњих врата, са задњим двокрилним вратима и клизним бочним вратима)**

**-маса возила спремног за вожњу до 1400kg**

**- са корисном носивошћу од 450 до 500 kg**

**- запремина товарног простора 2m3 do 3m3**

**- димензије товарног простора у mm: дужина до 1600, ширина до 1500, висина до 1300**

1. **ОПРЕМА ВОЗИЛА**

**-„ABS + EDB“**

**-„ESC“ (електрична контрола стабилности)**

**-ваздушни јастук за возача и сувозача**

**-боард компјутер**

**-централна брава са даљинском командом**

**-серво управљач подесив по висини и дубини**

**-мануелни клима уређај**

**-** **електрични подизачи предњих прозора**

**- електрични спољни ретровизори са одмрзавањем**

**-електро подешавање фарова по висини**

**-преградни метални зид**

**-десна бочна клизна врата**

**-независно отварање товарног простора**

**-подешавање седишта возача по висини и у лумбалном делу**

**-„touchscreen radio sa bluetooth i USB priključkom“**

**-резерви точак стандардних димензија**

**-чеп резервоара са кључем.**

**Квалитет:** Моторна возила, која су предмет набавке, **морају бити нова**, исправна и неупотребљивана, произведена по документацији произвођача, са исправама о усаглашености или декларацијом производа, описом производа и оригиналним упутством за руковање и одржавање са преводом на српски језик и у потпуности морају одговарати спецификацији наведеној у конкурсној документацији. Под термином „ново возило“ подразумева се некоришћено путничко возило са целокупном новом конструкцијом и уграђеним потпуно новим деловима и које се први пут региструје. Технички захтеви и карактеристике морају бити усаглашени са захтевима важећих прописа о редовним и/или ванредним проверавањима испуњености прописаних захтева за безбедност производа током века употребе. Понуђена возила морају бити у складу са важећим прописима Републике Србије, Правилником о подели моторних возила и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима (Сл. гл РС бр. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017-испр., 63/2017, 45/2018, 70/2018, 95/2018, 104/2018) и Законом о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. гл РС бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015,-др.закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.закон и 87/2018). Понуђено возило може имати и више опреме од захтеване, с тим што је понуђач у обавези да у понуди достави и спецификацију те опреме са називом пакета опреме. Понуђена добра **не могу имати ниже** техничке карактеристике и мање захтеване опреме. Понуђач је дужан да достави доказе да је овлашћени дистрибутер за продају возила која су предмет набавке. Понуђач ће техничке карактеристике доказивати каталогом, проспектом или неким другим документом на српском или енглеском језику који мора да садржи доказ за све захтеване тачке из техничке спецификације предмета јавне набавке.

**Гаранција:** Гарантни рок почиње да тече од дана фактурисања возила. Возило има електронску сервисну књижицу. Редовно одржавање у гарантном року вршиће се у времену и интервалима како је предвиђено сервисном књижицом.

**Рок извршења:** Рок испоруке за испоручена возила је дефинисан у оквиру обрасца структуре цене.

**Начин и место испоруке добара:** Испорука возила извршиће се у седишту Наручиоца, уз присуство овлашћених представника обе Уговорне стране, који том приликом потписују и записник о примопредаји возила.

**Напомена:** Понуђена добра која не поседују захтеване карактеристике и квалитет, сматраће се неодговарајућим. Понуђач је дужан да овај образац потпише и печатом овери чиме потврђује да понуђена добра испуњавају захтеване услове квалитета.