РЕПУБЛИКА СРБИЈА

AП ВОЈВОДИНА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

ПАНЧЕВО

Број: ЈНУ-I/2024

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - УСЛУГA ЕТАЛОНИРАЊА ОПРЕМЕ**

Набавка укључује вршење услуга еталонирања/верификације/калибрације мерних и контролних инструмената за следеће апарате:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Партија 3** | ЕТАЛОНИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ – **ЗАПРЕМИНА** | | | |
| Р.Б. | НАЗИВ ОПРЕМЕ – УРЕЂАЈА КОЈИ СЕ ЕТАЛОНИРА | ПРОИЗВОЂАЧ – МОДЕЛ | КВАЛИТЕТ/СТАНДАРД | *ЈЕДИН. МЕРЕ* | КОЛИЧИНА |
| 1 | Varijabilna pipeta- LG638310 | LLG | SRPS ISO IEC 17025; (100-1000µl) | Комада | 1 |
| 2 | Bag pipette KG 12405 | Interscience | SRPS ISO IEC 17025; (100-1000µl) | Комада | 1 |
| 3 | Bag pipette OK 92489 | Interscience | SRPS ISO IEC 17025; (100-1000µl) | Комада | 1 |
| 4 | Varijabilna pipeta-Micropipette LG638330 | LLG | SRPS ISO IEC 17025; (100-1000µl) | Комада | 1 |
| 5 | Varijabilna pipeta-Micropipette HL849648 | LLG | SRPS ISO IEC 17025; (100-1000µl) | Комада | 1 |
| 6 | Dispenzor 1-10 14043672 | Brand | SRPS ISO IEC 17025; (1-10 µl) | Комада | 1 |
| 7 | Dispenzor 5-50 08H59394 | Brand | SRPS ISO IEC 17025; (5-50 µl) | Комада | 1 |
| 8 | Bag pipette JD 4779/F-78860 | Interscience | SRPS ISO IEC 17025; (100-1000µl) | Комада | 1 |
| 9 | Varijabilna pipeta-Micropipette JE875117 | LLG | SRPS ISO IEC 17025; (100-1000µl) | Комада | 1 |
| 10 | Varijabilna pipeta-Micropipette JD874940 | LLG | SRPS ISO IEC 17025; (100-1000µl) | Комада | 1 |
| 11 | Varijabilna pipeta-Micropipette OL122637 | LLG | SRPS ISO IEC 17025; (10-100µl) | Комада | 1 |
| 12 | Klipna pipeta finnepippette 100881912 | IKA | SRPS ISO IEC 17025; (20-200µl) | Комада | 1 |
| 13 | Varijabilna pipeta-transferpette 19G08925 | Brand | SRPS ISO IEC 17025; (0,5-10µl) | Комада | 1 |
| 14 | Varijabilna pipeta-transferpette 19G08883 | Brand | SRPS ISO IEC 17025; (0,5-10µl) | Комада | 1 |
| 15 | Varijabilna pipeta-transferpette 19G08989 | Brand | SRPS ISO IEC 17025; (0,5-10µl) | Комада | 1 |
| 16 | Varijabilna pipita- Micropippette 382641 | Glasco | SRPS ISO IEC 17025; (2-20µl) | Комада | 1 |
| 17 | Varijabilna pipeta-transferpette 20B24161 | Brand | SRPS ISO IEC 17025; (10-100µl) | Комада | 1 |
| 18 | Varijabilna pipeta-transferpette 19J33028 | Brand | SRPS ISO IEC 17025; (10-100µl) | Комада | 1 |
| 19 | Varijabilna pipeta-transferpette 20B25012 | Brand | SRPS ISO IEC 17025; (10-100µl) | Комада | 1 |
| 20 | Varijabilna pipita- Micropippette LF633269 | LLG | SRPS ISO IEC 17025; (20-200µl) | Комада | 1 |
| 21 | Varijabilna pipeta-transferpette 20C33873 | Brand | SRPS ISO IEC 17025; (100-1000µl) | Комада | 1 |
| 22 | Varijabilna pipeta-transferpette 20C33858 | Brand | SRPS ISO IEC 17025; (100-1000µl) | Комада | 1 |
| 23 | Varijabilna pipeta-transferpette 20C33856 | Brand | SRPS ISO IEC 17025; (100-1000µl) | Комада | 1 |
| 24 | Варијабилне пипете | / | SRPS ISO IEC 17025; | Комада | 5 |
| 25 | Варијавилни Диспензор | / | SRPS ISO IEC 17025; | Комада | 5 |

Понуђене услуге морају се извршавати у складу са захтевима Конкурсне документације Наручиоца и законским прописима који регулишу наведену област.

• Рок за извршење услуга максимално 15 дана од дана захтева Наручиоца.

Услуге се извршавају једнократно, на основу захтева Наручиоца

Место извршења:

Важи за све партије: просторије Наручиоца или просторије Извршиоца (напомена: у цену морају бити урачунати сви трошкови потребни за реализацију набавке, између осталих и преузимање и поврат мерила Наручиоцу)

• Након извршених услуга, ради испуњавања захтева за следљивост мерења према SRPS ISO/IEC 17025, изабрани понуђач (акредитована лабораторија за еталонирање) је дужан да достави Уверења о еталонирању која испуњавају захтеве SRPS ISO/IEC 17025:2017 или одговарајуће.

• Извршилац је дужан да приликом испоруке и издавања фактуре и/или отпремнице обавезно наведе број уговора о набавци.

Уколико фактура не садржи захтевано, Наручилац ће такву фактуру вратити, а плаћање бити одложено на штету Извршиоца док се не достави исправна фактура.